PRZEDMIAR ROBÓT

Dąbrówki

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Jednostka miary | Długość | Szerokość | Głębokość | Razem | Koszt brutto (zł) |
| 1. | Rozbiórka naw.betonowej | m² |  |  |  | 1,87 |  |
| 2. | Rozbiórka chodnika z destruktu asfaltowego | m3 |  |  |  | 59,36 |  |
| 3. | Rozbiórka chodnika z plyt betonowych 50x50 na podsypce piaskowej | m2 |  |  |  | 83,62 |  |
| 4. | Rozbiórka chodnika z kostki | m² |  |  |  | 43,15 |  |
| 5. | Rozbiórka krawężników betonowych na posypce cem-piaskowej | m | 154,90 |  |  | 154,90 |  |
| 6. | Rozebranie obrzeży 8x30 na podsypce cem-piaskowej | m | 102,47 |  |  | 102,47 |  |
| 7. | Montaż krawężników betonowych 15x30 z wyk. Ław z pospółki na pdsypce piaskowej | m | 93,81 |  |  | 93,81 |  |
| 8. | Montaż krawężników najazdowych 15x22 cm | m | 59,54 |  |  | 59,54 |  |
| 9. | Montaż obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 160,64 |  |  | 160,64 |  |
| 10. | Wykonanie koryta pod chodnik 20cm głębokości | m² |  |  |  | 195,98 |  |
| 11. | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 warstwa po zagęszczeniu 10cm | m² |  |  |  | 195,98 |  |
| 12. | Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 10cm | m² |  |  |  | 68,29 |  |
| 13. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne naw. w gruncie kat. I-IV | m² |  |  |  | 68,29 |  |
| 14. | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm na podsypce cem-piaskowej | m² |  |  |  | 195,98 |  |
| 15. | Mechaniczna rozbiórka naw. bitumicznej o gr. 7cm z wywozem materiału z rozbiórki | m² |  |  |  | 518,67 |  |
| 16. | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie-średnia gr. 125kg/m² | m³ |  |  |  | 25,93 |  |
| 17. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nam. W gruncie kat. I-IV | m² |  |  |  | 518,67 |  |
| 18. | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem | m² |  |  |  | 518,67 |  |
| 19. | Nawierzchnie z mieszanek mineralno –bitumicznych asfaltowych ogr. 3cm (warstwa wiążąca) | m² |  |  |  | 518,67 |  |
| 20. | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m² | m² |  |  |  | 518,67 |  |
| 21. | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. po zagęszczeniu 4cm (warstwa ścieralna) | m² |  |  |  | 518,67 |  |